Bu testte 2 numaralı sürücü devresine ferrite bead(33 ohm @100MHz) ekledik. Gate’in önüne. Turn on oscillation frekansımız 80 MHz civarındaydı. Osilasyonu bastırıcı bir etkisini gözlemleyemedim. Vds= 20, 50, 70, 90, 110, 120 için grafikler sırasıyla eklenmiştir.























